|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Features | Accuracy of t-way combinations of features, % | | | | | Max Accuracy, % |
| 2-Way | 3-way | 4-way | 5-way | 6-way |
| 6 | 67.16 | 67.13 | 67.23 | 67.4 | 67.50 | 67.46 |
| 8 | 67.73 | 68.53 | 69.10 | 69.10 | 69.06 | 69.10 |
| 10 | 69.03 | 69.90 | 70.33 | 70.63 | 70.60 | 70.63 |
| 12 | 69.40 | 70.60 | 70.60 | 70.83 | 70.96 | 70.96 |
| 14 | 70.60 | 70.96 | 71.06 | 71.13 | 71.53 | 71.53 |
| 16 | 70.83 | 71.23 | 71.50 | 71.53 | 71.60 | 71.60 |
| 18 | 71.63 | 71.66 | 71.90 | 72.23 | 72.23 | 72.23 |
| 20 | 71.76 | 71.96 | 71.86 | 72.03 | 71.96 | 72.03 |
| 22 | 71.73 | 71.83 | 71.96 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 24 | 71.90 | 71.83 | 71.90 | 71.86 | 71.90 | 71.90 |
| 26 | 71.90 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 28 | 71.93 | 71.93 | 71.93 | - | - | 71.93 |
| 30 | 71.10 | - | - | - | - | 71.10 |
| 32 | 71.06 | - | - | - | - | 71.06 |